<definition link_type="simple" version="0.70" hotspot_x="25" hotspot_y="30" orientation="dyyy" type="element" height="40" width="30">
    <uuid uuid="{5042fdd1-611c-4a2e-874b-e8e037cddcf6}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Indication du type de conductivité du canal
pour transistors à effet de champ à grille solé
(IGFET):
- canal de type P avec substrat de type N,
figuré pour un dispositif à enrichissement</name>
        <name lang="de">IGFET, Kennzeichnung der Art des Substrats:
- P-leitender Kanal auf einem N-Substrat</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input text="_" tagg="label" rotate="true" y="15" size="9" x="5"/>
        <line end1="none" end2="none" x1="-20" y1="-10" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" length1="1.5" length2="1.5" x2="0" y2="-10" antialias="false"/>
        <line end1="none" end2="none" x1="-20" y1="-25" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" length1="1.5" length2="1.5" x2="-20" y2="5" antialias="false"/>
        <polygon x1="-15" y1="-15" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y3="-5" x2="-10" y2="-10" antialias="false" x3="-15" closed="false"/>
    </description>
</definition>
