<definition type="element" link_type="master" hotspot_x="28" hotspot_y="24" orientation="dyyy" version="0.5" width="50" height="50">
<uuid uuid="{8190EFBE-72AC-4065-BD1B-1DD4ABED5057}"/><names>
        <name lang="en">Relay delay rest</name>
        <name lang="fr">Relais à mise au repos retardée</name>
        <name lang="es">Relé con retardo de apertura</name>
        <name lang="nl">spoel afvalvertraagd</name>
        <name lang="cs">Relé uvedené v nečinnost se zpožděním</name>
        <name lang="de">Relais rückfallverzögert</name>
        <name lang="it">Relè ritardato all'apertura</name>
        <name lang="el">Πηνίο Χρονικού, καθυστέρηση απενεργοποίησης</name>
        <name lang="pl">Przekaźnik działający ze zwłoką przy odwzbudzeniu</name>
    </names>
    <kindInformations>
        <kindInformation name="type" show="1">coil</kindInformation>
    </kindInformations>
    <informations>License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <rect x="-15" y="-10" antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" width="30" height="20"/>
        <rect x="-22" y="-10" antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:black;color:black" width="7" height="20"/>
        <line x1="0" end1="none" antialias="false" x2="0" length1="1.5" end2="none" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="20" y2="10"/>
        <line x1="0" end1="none" antialias="false" x2="0" length1="1.5" end2="none" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-20" y2="-10"/>
        <input x="-14" tagg="none" y="18" size="4" text="A2"/>
        <input x="-14" tagg="none" y="-17" size="4" text="A1"/>
        <input x="16" tagg="label" y="0.5" size="9" text="_"/>
        <terminal x="0" y="-20" orientation="n"/>
        <terminal x="0" y="20" orientation="s"/>
    </description>
</definition>
