<definition orientation="dyyy" type="element" width="70" height="50" hotspot_y="24" hotspot_x="45" version="0.70" link_type="simple">
    <uuid uuid="{9ead7fd0-7237-45b6-9354-4dc5761f8759}"/>
    <names>
        <name lang="de">elektromechanischer Antrieb eines
Wechselstromrelais</name>
        <name lang="fr">Organe de commande d'un relais à courant
alternatif</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input size="9" text="_" tagg="label" y="25" rotate="true" x="5"/>
        <rect antialias="false" width="40" height="20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="-10" x="-20"/>
        <line antialias="false" x1="0" y1="-20" x2="0" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" y2="-10" end1="none" length1="1.5" length2="1.5"/>
        <line antialias="false" x1="0" y1="10" x2="0" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" y2="20" end1="none" length1="1.5" length2="1.5"/>
        <rect antialias="false" width="20" height="20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="-10" x="-40"/>
        <arc antialias="true" width="8" height="5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="-2.5" start="0" angle="180" x="-38"/>
        <arc antialias="true" width="8" height="5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="-2.5" start="0" angle="-180" x="-30"/>
        <terminal orientation="n" y="-20" x="0"/>
        <terminal orientation="s" y="20" x="0"/>
    </description>
</definition>
