<definition link_type="simple" version="0.70" hotspot_x="25" hotspot_y="25" orientation="dyyy" type="element" height="30" width="30">
    <uuid uuid="{036faf6d-96ac-4243-8401-0a19cd1c2530}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Transition entre régions de types de
conductivité différentes:
- de P à N, ou de N à P</name>
        <name lang="de">Übergang zwischen Zonen verschiedenen
Leitertyps, entweder P auf N oder N auf P</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input text="_" tagg="label" rotate="true" y="15" size="9" x="5"/>
        <line end1="none" end2="none" x1="-20" y1="-10" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" length1="1.5" length2="1.5" x2="0" y2="0" antialias="false"/>
        <line end1="none" end2="none" x1="-20" y1="-20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" length1="1.5" length2="1.5" x2="-20" y2="0" antialias="false"/>
    </description>
</definition>
