<definition link_type="simple" version="0.70" hotspot_x="25" hotspot_y="25" orientation="dyyy" type="element" height="30" width="30">
    <uuid uuid="{748a0561-64bd-4025-925f-985149c5ddd2}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Collecteur sur une région dont le type de
conductivité est différent</name>
        <name lang="de">Kollektor auf einer Zone entgegengesetzten
Leitertyps</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input text="_" tagg="label" rotate="true" y="15" size="9" x="5"/>
        <line end1="none" end2="none" x1="-20" y1="-15" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" length1="1.5" length2="1.5" x2="0" y2="0" antialias="false"/>
        <line end1="none" end2="none" x1="-20" y1="-20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" length1="1.5" length2="1.5" x2="-20" y2="-10" antialias="false"/>
    </description>
</definition>
