<definition width="30" version="0.1" hotspot_x="15" hotspot_y="15" height="30" type="element" orientation="dyyy" >
    <names>
        <name lang="fr" >Indicateur présence tension capacitif</name>
        <name lang="en" >Capacitive voltage attendance indicator</name>
    </names>
    <description>
        <line antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-10" x1="10" y2="10" x2="10" />
        <line antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="0" x1="10" y2="0" x2="5" />
        <line antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-5" x1="5" y2="5" x2="5" />
        <line antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-5" x1="3.25" y2="5" x2="3.25" />
        <line antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="0" x1="0" y2="0" x2="3" />
        <arc width="10" x="-10" y="-5" antialias="true" height="10" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" start="90" angle="-180" />
        <terminal x="10" y="10" orientation="s" />
        <terminal x="10" y="-10" orientation="n" />
    </description>
</definition>
