<definition width="60" version="0.3" hotspot_x="25" hotspot_y="30" height="60" type="element" orientation="dnny" link_type="master">
    <names>
        <name lang="en">Remanence relay</name>
        <name lang="de">Remanenzrelais</name>
        <name lang="it">Relè</name>
        <name lang="fr">Relais à rémanence</name>
        <name lang="pl">Przekaźnik remanencyjny</name>
        <name lang="es">Relé de remanencia</name>
        <name lang="cs">Přetrvávající relé</name>
        <name lang="nl">remanent relais</name>
    </names>
    <kindInformations>
        <kindInformation name="type" show="1">coil</kindInformation>
    </kindInformations>
    <informations>License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <rect width="30" x="-15" y="-10" antialias="false" height="20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="true" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="10" x1="-22" y2="-10" x2="-15"/>
        <rect width="7" x="-22" y="-10" antialias="false" height="20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="20" x1="0" y2="10" x2="0"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-20" x1="0" y2="-10" x2="0"/>
        <input x="-14" y="18" size="4" text="A2"/>
        <input x="-14" y="-17" size="4" text="A1"/>
        <input x="16" y="0.5" size="9" text="_" tagg="label"/>
        <terminal x="0" y="-20" orientation="n"/>
        <terminal x="0" y="20" orientation="s"/>
    </description>
</definition>
