<definition height="30" version="0.5" link_type="simple" width="30" orientation="dyyy" hotspot_x="8" hotspot_y="24" type="element">
    <uuid uuid="{c93a3332-26a5-4434-8a31-c273ed0853e2}"/>
    <names>
        <name lang="de">rückwärts sperrende Thyristortriode, N-Gate
(Anode gesteuert)
</name>
        <name lang="pl">Tyrystor triodowy blokujący wstecznie z bramką N</name>
        <name lang="ar">ثايريستور بوابة N</name>
        <name lang="it">Tiristore triodo bloccato nel senso inverso di conduzione, porta N (controllato sull’anodo)</name>
        <name lang="en"> Reverse blocking triode thyristor,
 N-gate
</name>
        <name lang="cs">Triodový tyristor blokující obráceně, brána N (řízeno na straně anody)</name>
        <name lang="fr">Thyristor triode bloqué en inverse, gâchette N
(commandé côté anode)
</name>
        <name lang="nl">Thyristor N gate</name>
    </names>
    <informations>EN 60617: 05-04-05</informations>
    <description>
        <input tagg="label" y="-11.45" size="9" rotate="true" text="_" x="18"/>
        <polygon closed="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-20" antialias="true" x3="8" y3="-15" x2="4" x1="0" y2="-20"/>
        <line style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-20" length1="1.5" antialias="false" end2="none" length2="1.5" x2="10" x1="10" end1="none" y2="0"/>
        <polygon closed="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-15" antialias="true" x3="10" y4="-15" y3="-5" x2="15" x1="5" x4="5" y2="-15"/>
        <line style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-5" length1="1.5" antialias="false" end2="none" length2="1.5" x2="15" x1="5" end1="none" y2="-5"/>
        <terminal y="0" orientation="s" x="10"/>
        <terminal y="-20" orientation="w" x="0"/>
        <terminal y="-20" orientation="n" x="10"/>
    </description>
</definition>
