<definition hotspot_x="15" hotspot_y="25" orientation="dyyy" height="40" type="element" link_type="simple" width="30" version="0.5">
    <uuid uuid="{b120205f-3bc7-4f09-b934-663a8e91c48c}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Socle pour plusieurs prises de courant</name>
        <name lang="pl">Gniazdo potrójne</name>
        <name lang="cs">Vícezdířková zásuvka</name>
        <name lang="ar">قاعدة لعدّة مقابس تيّار</name>
        <name lang="el">Ρευματοδότης 3πλος</name>
        <name lang="it">Presa multipla</name>
        <name lang="de">Mehrfachsteckdose</name>
        <name lang="en">Multiple socket outlet (power)
 The symbol is shown with three
outlets.
</name>
        <name lang="nl">Wandcontactdoos (3)</name>
    </names>
    <informations>EN 60617: 11-13-02</informations>
    <description>
        <input x="-1" rotate="true" size="9" text="_" y="-26.5" tagg="label"/>
        <input x="4" rotate="true" size="5" text="3" y="-14.5" tagg="none"/>
        <line end2="none" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-6" antialias="true" y2="-12" end1="none" x2="7" length1="1.5" x1="2"/>
        <arc x="-10" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" height="20" antialias="true" start="-180" y="-9" angle="-180" width="20"/>
        <line end2="none" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-10" antialias="false" y2="-20" end1="none" x2="0" length1="1.5" x1="0"/>
        <terminal x="0" orientation="n" y="-20"/>
    </description>
</definition>
