<definition orientation="dyyy" type="element" width="50" height="50" hotspot_y="24" hotspot_x="25" version="0.70" link_type="simple">
    <uuid uuid="{91b8e27f-52ec-41c9-9145-4e80458a622a}"/>
    <names>
        <name lang="de">elektromechanischer Antrieb eines
Thermorelais</name>
        <name lang="fr">Organe de commande d'un relais thermique</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input size="9" text="_" tagg="label" y="25" rotate="true" x="5"/>
        <rect antialias="false" width="40" height="20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="-10" x="-20"/>
        <line antialias="false" x1="0" y1="-20" x2="0" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" y2="-10" end1="none" length1="1.5" length2="1.5"/>
        <line antialias="false" x1="0" y1="10" x2="0" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" y2="20" end1="none" length1="1.5" length2="1.5"/>
        <polygon y4="6" antialias="false" closed="false" y6="10" y5="6" x1="0" y1="-10" x2="0" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" x6="0" y2="-6" x4="10" x3="10" x5="0" y3="-6"/>
        <terminal orientation="n" y="-20" x="0"/>
        <terminal orientation="s" y="20" x="0"/>
    </description>
</definition>
