<definition height="200" link_type="simple" type="element" version="0.5" hotspot_y="35" width="90" hotspot_x="24" orientation="dyyy">
    <uuid uuid="{a5c41109-f3bc-42bb-91a0-57addfb6791c}"/>
    <names>
        <name lang="it">SL-V16H (R)</name>
        <name lang="fr">SL-V16H (R)</name>
        <name lang="nl">SL-V16H (R)</name>
        <name lang="pl">SL-V16H (R)</name>
        <name lang="en">SL-V16H (R)</name>
        <name lang="es">SL-V16H (R)</name>
        <name lang="ar">(SL-V16H R)</name>
        <name lang="el">SL-V16H (Δέκτης)</name>
        <name lang="cs">SL-V16H (R)</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <line x1="-20" y1="-30" end1="none" x2="50" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="-30"/>
        <line x1="-20" y1="160" end1="none" x2="50" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="160"/>
        <line x1="50" y1="130" end1="none" x2="60" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="130"/>
        <line x1="50" y1="110" end1="none" x2="60" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="110"/>
        <line x1="50" y1="90" end1="none" x2="60" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="90"/>
        <line x1="50" y1="70" end1="none" x2="60" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="70"/>
        <line x1="50" y1="50" end1="none" x2="60" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="50"/>
        <line x1="50" y1="30" end1="none" x2="60" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="30"/>
        <line x1="50" y1="10" end1="none" x2="60" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="10"/>
        <line x1="50" y1="-10" end1="none" x2="60" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="-10"/>
        <line x1="50" y1="-30" end1="none" x2="50" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="160"/>
        <line x1="-20" y1="-30" end1="none" x2="-20" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" end2="none" length2="1.5" antialias="false" y2="160"/>
        <input rotate="true" y="129.5" size="5" tagg="none" x="9" text="EDM input"/>
        <input rotate="true" y="109.5" size="5" tagg="none" x="33" text="0V"/>
        <input rotate="true" y="89" size="5" tagg="none" x="-8" text="communication&#xa;wire 2"/>
        <input rotate="true" y="82.5" size="5" tagg="none" x="49" text="6"/>
        <input rotate="true" y="152" size="7" tagg="none" x="-6" text="receiver"/>
        <input rotate="true" y="102.5" size="5" tagg="none" x="50" text="7"/>
        <input rotate="true" y="122.5" size="5" tagg="none" x="50" text="8"/>
        <input rotate="true" y="142.5" size="9" tagg="none" x="-13" text="SL-V16H"/>
        <input rotate="true" y="-17.5" size="5" tagg="none" x="50" text="1"/>
        <input rotate="true" y="2.5" size="5" tagg="none" x="50" text="2"/>
        <input rotate="true" y="22.5" size="5" tagg="none" x="50" text="3"/>
        <input rotate="true" y="42.5" size="5" tagg="none" x="50" text="4"/>
        <input rotate="true" y="62.5" size="5" tagg="none" x="50" text="5"/>
        <input rotate="true" y="10.5" size="5" tagg="none" x="25" text="+24V"/>
        <input rotate="true" y="49.5" size="5" tagg="none" x="8" text="reset input"/>
        <input rotate="true" y="69" size="5" tagg="none" x="-8" text="communication&#xa;wire 1"/>
        <input rotate="true" y="29.5" size="5" tagg="none" x="16" text="OSSD 1"/>
        <input rotate="true" y="-10.5" size="5" tagg="none" x="16" text="OSSD 2"/>
        <input rotate="true" y="-30" size="9" tagg="label" x="-50" text="_"/>
        <terminal y="10" x="60" orientation="e"/>
        <terminal y="-10" x="60" orientation="e"/>
        <terminal y="30" x="60" orientation="e"/>
        <terminal y="50" x="60" orientation="e"/>
        <terminal y="70" x="60" orientation="e"/>
        <terminal y="90" x="60" orientation="e"/>
        <terminal y="110" x="60" orientation="e"/>
        <terminal y="130" x="60" orientation="e"/>
    </description>
</definition>
