<definition width="20" version="0.4" hotspot_x="11" hotspot_y="25" height="30" link_type="simple" type="element" ic="true" orientation="dyyy">
    <names>
        <name lang="ar">مُكثّف كيميائي</name>
        <name lang="de">Elektrolytkondensator</name>
        <name lang="el">Πυκνωτής με πολικότητα</name>
        <name lang="en"> Polarized capacitor</name>
        <name lang="it">Condensatore elettrolitico</name>
        <name lang="fr">Condensateur electrolytique</name>
        <name lang="pl">Kondensator elektrolityczny</name>
        <name lang="nl">Condensator electrolytisch</name>
        <name lang="cs">Elektrolytický kondenzátor</name>
    </names>
    <informations>EN 60617: 04-02-05</informations>
    <description>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:thin;filling:none;color:black" y1="-16" x1="-7" y2="-16" x2="-3"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:thin;filling:none;color:black" y1="-14" x1="-5" y2="-18" x2="-5"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-12" x1="0" y2="-20" x2="0"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-8" x1="0" y2="0" x2="0"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-8" x1="-5" y2="-8" x2="5"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-12" x1="-5" y2="-12" x2="5"/>
        <terminal x="0" y="-20" orientation="n"/>
        <terminal x="0" y="0" orientation="s"/>
    </description>
</definition>
