<definition width="40" version="0.3" hotspot_x="20" hotspot_y="25" height="40" type="element" orientation="dyyy">
    <names>
        <name lang="ar">قاعدة لعدّة مقابس تيّار</name>
        <name lang="de">Mehrfachsteckdose</name>
        <name lang="el">Ρευματοδότης 3πλος</name>
        <name lang="en">Multiple socket outlet (power)
 The symbol is shown with three
outlets.
</name>
        <name lang="it">Presa multipla</name>
        <name lang="fr">Socle pour plusieurs prises de courant</name>
        <name lang="pl">Gniazdo potrójne</name>
        <name lang="cs">Vícezdířková zásuvka</name>
        <name lang="nl">Wandcontactdoos (3)</name>
    </names>
    <informations>EN 60617: 11-13-02</informations>
    <description>
        <input x="4" y="-14.5" size="5" rotate="true" text="3"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="true" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-6" x1="2" y2="-12" x2="7"/>
        <arc width="20" x="-10" y="-9" antialias="true" height="20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" start="-180" angle="-180"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-10" x1="0" y2="-20" x2="0"/>
        <terminal x="0" y="-20" orientation="n"/>
    </description>
</definition>
