<definition width="50" version="0.3" hotspot_x="25" hotspot_y="15" height="50" type="element" orientation="dyyy">
    <names>
        <name lang="ar">قاعدة قابس تيّار (قدرة) بحماية  (EN 60617 11-13-04)</name>
        <name lang="de">Schutzkontaktsteckdose allgemein (EN 60617 11-13-04)</name>
        <name lang="el">Πρίζα με αγωγό προστασίας</name>
        <name lang="en">isolated ground receptacle (EN 60617 11-13-04)</name>
        <name lang="it">Presa con contatto per conduttore di protezione</name>
        <name lang="fr">Socle de prise de courant (puissance) avec contact pour conducteur de protection (EN 60617 11-13-04)</name>
        <name lang="pl">Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym (EN 60617: 11-13-04)</name>
        <name lang="cs">Zdířková zásuvka s ochranným kontaktem</name>
        <name lang="nl">Wandcontactdoos randaarde</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <arc width="20" x="-10" y="10.5" antialias="true" height="20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" start="-180" angle="-180"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="10" x1="0" y2="-5" x2="0"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="10" x1="-10" y2="10" x2="10"/>
        <terminal x="0" y="-10" orientation="n"/>
    </description>
</definition>
